**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità AREA 5 –**

**Prezzario Regionale e Commissione regionale LL.PP.**

**PREZZARIO UNICO REGIONALE LL.PP. SICILIA ANNO 2022**

**aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022)**

**3.6.2** Fornitura e posa in opera di pannello in doppia lastra per la realizzazione di muri di recinzione, muri contro terra per locali interrati, tamponamenti su strutture in calcestruzzo armato o carpenteria metallica, vasche idriche di grandi dimensioni interrate o fuori terra e vani ascensore in cemento armato, vibrato mediante getto integrativo da compensarsi a parte. tale sistema è composto da due lastre prefabbricate dello spessore minimo di cm 6 in calcestruzzo con classe di resistenza C28/35, classe di esposizione minima garantita XC1 - XC2, parallele tra loro, con estradosso impermeabile, piano e liscio di fondo cassero ulteriormente armate con singola rete d'acciaio diametro 5 mm e passo 15 cm tipo B450 A. Dotato di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione. Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 NTC dalle norme UNI EN 13369, UNI EN 14992. Sono comprese la puntellatura provvisoria di sostegno, la formazione di fori e smussi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione, eventuali armature integrative secondo specifici calcoli statici (da inserire all'interno delle lastre ovvero nel getto di completamento). - Superficie minima di misurazione singolo pannello 2,50 m².

1) spessore del pannello 21 cm

2) spessore del pannello 25 cm

3) spessore del pannello 32 cm

4) spessore del pannello 42 cm

**3.6.3** Sovrapprezzo di cui alla voce 3.6.2 per rivestimento di una sola faccia della lastra, con elementi in pietra naturale locale a spacco di cava.

1) con pietra naturale di cui alle voci 2.4.1 e 2.4.4

2) con pietra naturale di cui alle voci 2.4.2 e 2.4.3